

Kuroda

H. Nogales, Sonora a 18 de Junio del 2019.

**Atención: Karla Prado**

Por este conducto me dirijo a usted, con el fin de presentarle cotización, sobre las tarifas que aplicaré, para el mantenimiento preventivo de los montacargas de combustión interna.

**Mantenimiento preventivo (Recomendado cada 1000 horas montacargas mas nuevos 2000-2500 horas) que incluye:**

* **Engrasado general (chasis, cadenas y mástil)**
* **Cambio de aceite de motor**
* **Cambio de bujías**
* **Cambio de filtro de aire**
* **Cambio de filtro de aceite para el motor**
* **Cambio de filtro de transmisión**
* **Cambio de filtro para el sistema hidráulico**
* **Cambio de aceite para transmisión**
* **Cambio de aceite para diferencial**
* **Cambio de anticongelante**
* **Verificar componentes básicos**
* **Lavado general**

**- Verificar niveles y viscosidad en sistema hidráulico**

**PRECIO:**

**(Incluye refacciones y mano de obra)........................... $ 6,900.00 Pesos mas IVA.**

Sin más por el momento, le damos las gracias por la oportunidad, y nos ponemos a su disposición para cualquier duda o aclaración.

A T E N T A M E N T E

**Jose Alejandro Yepiz Valdez**